**Załącznik nr 1 – Zestawienie materiałów ul: Leśna, Sportowa Dobroń, Gliniana Chechło Drugie, Prosta Orpelów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **Wartość brutto [zł]** |
| **1** | Słup kompozytowy h=8 | szt. | 36 |  |  |  |  |
| **2** | Fundament prefabrykowany | szt. | 39 |  |  |  |  |
| **3** | Wysięgnik prefabrykowany W=1m | szt. | 36 |  |  |  |  |
| **4** | Oprawa oświetleniowa LED 56W | szt. | 39 |  |  |  |  |
| **5** | Szafa SOU wyposażona wg schematu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| **6** | Kabel YAKXs 4x25 mm2 | m | 1700 |  |  |  |  |
| **7** | Oznaczniki kablowe | szt. | **100** |  |  |  |  |
| **8** | Rura osłonowa AROT SRS 75 mm | m | **300** |  |  |  |  |
| **9** | Folia ostrzegawcza niebieska | m | **1600** |  |  |  |  |
| **10** | YDY żo3x2,5m | m | **400** |  |  |  |  |
| **11** | Złącze IZK, zacisk (komplet to gniazdo, ZERO, 2 przelotowe) | kpl. | **39** |  |  |  |  |
| **12** | Palczatka termokurczliwa SEH4 | szt. | **78** |  |  |  |  |
| **13** | Bednarka ocynkowana 25x4 mm | m | **930** |  |  |  |  |
| **14** | Sonda (systemowy pręt ocynkowana) ø 16mm/3m | kpl. | **50** |  |  |  |  |
| **15** | Złącze krzyżowe do bednarki (ocynkowane) | kpl. | **30** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |